**

вул. Бульварно-Кудрявська, 24,

корпус 3, поверх 2, 01054, м. Київ

Тел.: 044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

**Технічна специфікація**

**на постачання набору діагностичного обладнання для надання телемедичних послуг**

1. **Профіль замовника послуг**

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) - провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях.

Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Альянсу громадського здоров’я (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії).

Ця закупівля проводиться Альянсом як частина виконання грантової програми «Відновлення доступу населення до медичної допомоги» в Запорізькій області в межах проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я», який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і впроваджується компанією «Делойт Консалтінг Оверсіз Проджектс» (Deloitte Consulting Overseas Projects, LLC) та МБФ «Альянс громадського здоров’я». Реєстраційна картка проекту № 3986-06; відповідно до Плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти міжнародної технічної допомоги.

**Поставка цієї продукції звільнена від сплати ПДВ!**

Увага! Звільнення від сплати ПДВ згідно зі Статтею 1 (а) Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992 року. Таким чином, оплата за Товар, що постачається на території України - без ПДВ. На імпорт Товару звільнення від сплати ПДВ не розповсюджується.

**Предмет закупівлі та вимоги**

* 1. Опис продукту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі** | **Комплектація** | **Кількість** |
| **Набір діагностичного обладнання для надання телемедичних послуг** | * В комплект мають входити:   Лот 1. Цифрова камера;  Лот 2. Електрокардіограф портативний;  Лот 3. Дерматоскоп;  Лот 4. Спірометр (пікфлуометр);  Лот 5. Пульсоксиметр;  Лот 6. Механічний тонометр;  Лот 7. Безконтактний Термометр;  Лот 8. Холестерометр;  Лот 9. Планшет для виведення результатів і внесення інформації по огляду в базу;  Лот 10. Сумка для обладнання | 3 |
|  | **Медико – технічні вимоги** |  |
| **Лот 1** | **Цифрова камера**   * Стандарт відео: Full HD * Максимальна роздільна здатність відео (1920 x 1080). * Кількість пікселів: 2.0 Мп. * Мікрофон: вбудований. * Кріплення: прищіпка, настільна. * Автофокус. * Максимальна частота кадрів: до 30 кадрів/с |  |
| **Лот 2** | **Електрокардіограф портативний**  Портативний 12-ти канальнийелектрокардіограф з термопринтером та функцією автодіагнозу.  Характеристики  Температура навколишнього середовища: +5 ~ +40  Допустима вологість: 80%  Блок живлення: AC: 100В ~ 240В, 50/60Гц  ЕКГ електроди:  Тип захисту: бажано клас I тип CF із захистом від дефібриляції  Електроди: 12 стандартних відведень  Вхід: заземлення та діфебріляціонная захист  Струм витоку пацієнта: <10A  Частота дискретизації: 1000Гц  АЦП розрядність: 12 біт  Частотна характеристика: 0.05Гц ~ 150Гц (-3дБ, +0,4 Дб)  CMRR (коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу):> 60Дб,> 100 Дб (додавання фільтру)  Напруга поляризації: ± 500мВ  Рівень шуму орієнтовно: 15В pp  EMG інтерференційний фільтр: 35Гц (-3дБ)  AC фільтр: 50/60Гц (20дБ)  Записуючий пристрій: система термо-друку  Специфікація паперу для запису: 210мм (Ш) х 20м (Д)  Чутливість: 5,10,20 мм / мВ Авто  Швидкість паперу: 25мм / с, 50мм / с  АС: 12В адаптер  DC: 8.4В, 2000 мАг літій-полімерна батарея    Розміри орієнтовно 34 см х 22 см х 8 см  Вага орієнтовно 3 кг    LCD дисплей  Управління: тачскрін, і/або програмна клавіатура.  12 електродний ЕКГ з одночасною вибіркою сигналу  Одночасне відображення 12 графіків відведень ЕКГ  Вбудоване сховище даних.  Мοжливіϲть підключення дο кοмп'ютера і ϲтаціοнарнοгο принтера  Комплектація:  • Кардіограф;  • Комплект ЕК-електродів;  • ЕКГ-кабель пацієнта;  • Термопапір - 1 рулон;  • Транспортна сумка (буде перевагою);  • Інструкція користувача  • Гарантійний талон |  |
| **Лот 3** | **Цифровий відео дерматоскоп**   * Призначення: для оцінки змін структури шкіри і вивчення природи її поразок. * Можливість розрізнити доброякісні та злоякісні (ракові) ураження шкіри * Розширення: 2.0 мегапікселів (1600 x 1200) * Збільшення оптичне: до 35x, цифрове до 105х * Оптика: Подвійні лінзи, Тришарове скло, 650нм Вбудований поляризатор 12 градацій * Частота кадрів: 30 кадрів / сек * Підсвічування: 8 ультра яскравих світлодіодів, регулювання яскравості * Інтерфейс: USB 2.0 * Програмне забезпечення: Зміна масштабу, зум, заморозка, дозвіл, поворот, дзеркальне відображення, виділення області інтересу, вимірювання в реальному часі, автоматичний / ручний баланс білого * Операційна система: Windows 7, 8, 10 / Mac OS-X 10.4 і вище |  |
| **Лот 4** | **Спірометр (пікфлуометр)**   * Призначення: для визначення функціонування легень, який вимірює максимально можливе видихання користувача * Точність вимірювання відповідає стандартам BS EN ISO 26782: 2009 та BS EN ISO 23747: 2009 * Потік: Турбінний датчик * Об'єм: Інтеграція потоку * Діапазон вимірювань Об'єм: 0,01л ~ 9,99л Потік: 50 л/хв ~ 900 л/хв * Точність: Потік: ± 3% або ± 0,05 л  Об'єм: ± 10% або ± 20 л/хв * Дисплей: Сегментний РКД Розмір 1.8 дюйма * Обсяг пам'яті: 300 результатів * Джерело живлення Батарейки AAA1.5 × 2 b * Передавання даних Кабель USB і диск із програмою обробки даних * Комплектація: пікфлуометр, змінний мундштук, інструкція з експлуатації |  |
| **Лот 5** | **Пульсоксиметр**   * Діапазон вимірювання частоти пульсу 30 - 250 уд/хв * Дисплей: Кольоровий * Елемент живлення: 2 x AAА * Габарити, орієнтовно (В\*Ш\*Г): 3.6 х 6.1 х 3.2 см * Живлення: Батарейки * Вага: до 60 г * Гарантійний талон (3 - 5 років) |  |
| **Лот 6** | **Тонометр механічний з набором манжет різного розміру**:   * манометр з нагнітачем (металевий) * манжета компресійна * стетоскоп в комплекті (буде перевагою) * діапазон вимірювання тиску, мм рт ст 20-300 * манжета 25-36см * З додатковими манжетами, бажано: * 25-40см, без кільця, 100% нейлон, 2 трубки * 25-40см, без кільця, 100% бавовна, 2 трубки * 33-46см з кільцем 100%нейлон 2 трубки * 34-51см, без кільця 100% бавовна, 2 трубки * + дитячий набір манжетів * Вага основного блоку: до 600 г * Гарантійний талон (3 - 5 років) * Інструкція по експлуатації |  |
| **Лот 7** | **Безконтактний Термометр**   * Тип термометра: інфрачервоний (безконтактний). * Область вимірювання: лоб, об'єкт. * Тривалість вимірювання температури: 2 с |  |
| **Лот 8** | **Холестерометр**   * Кодування: Чіп-код * Вид зразку: цільна капілярна кров, цільна венозна кров, плазма, сироватка * Показник вимірювання: Загальний Холестерин, Тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПНВЩ, ІА, Глюкоза * Метод вимірювання: Спектроскопічний, Електрохімічний * Об'єм зразку: 0,5 мкл 10 мкл, 35 мкл, * Час вимірювання: 5 с, 3 хв * Пам'ять: 500 результатів * Вага: 100-150 г * Живлення: батарейки ААА   Комплектація   * Аналізатор – 1 шт * Керівництво з експлуатації – 1 шт. * Контрольна смужка Ліпідного профілю – 1 набір. * Контрольна смужка Глюкози – 1 набір. * Батарейки ААА – 4 шт. * Експрес-інструкція |  |
| **Лот 9** | **Планшет**   * Зв'язок: Bluetooth, GPS, Wi-Fi * Діагональ: 10,1'' * Роздільна здатність екрану: 1920x1200 Full HD * Тип матриці: IPS * Тип сенсорного екрану: Ємнісний Multi-Touch * Частота оновлення екрану: 60 Гц * Операційна система: Android 11 чи новіше * Процесор: Unisoc Tiger T610 * Частота центрального процесора: 1,8 ГГц * Кількість ядер: 8 ядер * Об'єм ОЗП: 4 ГБ * Об'єм вбудованої пам'яті: 64 ГБ * Тип вбудованої пам'яті: eMMC * Слот для карти пам'яті: Так * Розширення пам'яті: microSD * Основна камера: не менше 8 Мп * Фронтальна камера: не менше 5 Мп * Стандарти Wi-Fi: 802.11 ac (Wi-Fi 5) * Bluetooth: Версія 5.0 * Роз'єми: USB Type-C, 3,5 мм * Ємність аккумулятору: 5100 мАг * Час автономної роботи: До 9 годин * Матеріал корпусу: Метал та пластик   Комплектація:   * Планшет * Зарядний пристрій * Кабель Type-C * Гарантійний талон * Інструкція |  |
| **Лот 10** | Сумка для обладнання  Має вміщувати повний комплект обладнання |  |

* 1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати спеціальним медико – технічним вимогам, викладеним нижче у даному додатку.
  2. Товар запропонований Учасником, повинен бути дозволений для застосування та введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати: копії або скани з оригіналів декларацій про відповідність, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) обладнання за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
  3. Гарантійний термін – не менше 1 (одного) року з моменту вводу в експлуатацію.
  4. Товар, що пропонується повинен бути новим і таким, що не використовувався в якості демонстраційного зразку, рік виробництва не раніше 2023 року.
  5. Обов’язкове проведення онлайн чи офлайн інструктажу медичного та технічного персоналу Замовника щодо роботи на поставленому товару (надати гарантійний лист). Навчання персоналу роботі на обладнанні проводиться співробітником, який має сертифікат виробника запропонованого обладнання (наявність копії сертифікату) в офлайн або онлайн форматі. Навчання персоналу має бути включено у вартість обладнання.
  6. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника (дистриб’ютора) в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання (аналізатора) в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією конкурсною документацією та пропозицією учасника.
  7. Замовник залишає за собою право збільшити або зменшити обсяг закупівлі в межах 20%
  8. Пропозиція повного комплекту обладнання, що відповідає технічним характеристикам (не гіршим ніж зазначено в Специфікації), буде перевагою.

**3. Умови оплати, доставки та гарантії**

* 1. Оплата:
* Аванс 50 (п’ятдесят) % протягом 15 (п'ятнадцять) банківських днів з дати отримання рахунку-фактури.
* Баланс 50 (п’ятдесят) % від суми укладеного Договору, протягом 15 (п'ятнадцять) банківських днів з дати доставки Товару Покупцю.
  1. Договір на поставку буде укладено і платежі будуть виконані у:

гривнях України для резидентів України, що становитиме еквівалент в доларах відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку на поставку кожної окремої партії Товару.

доларах США з нерезидентами України.

* 1. Термін поставки до 30.10.2024.
  2. Термін гарантійного обслуговування – не менше 12 місяців з моменту постачання обладнання.
  3. Адреса доставки:

|  |  |
| --- | --- |
| **Адреса** | **Кількість наборів** |
| м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 31 | 1 |
| м. Запоріжжя, майдан Інженерний 1 | 1 |
| м. Запоріжжя, вул. Лікарняна, буд. 18 | 1 |

**УВАГА! Поставка цієї продукції звільнена від сплати ПДВ!**

**4. Організаційні вимоги:**

4.1. Юридична особа або Фізична особа-підприємець за законодавством України, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

4.2. Наявність авторизаційного листа від виробника для участі у конкурсі

4.3. Наявність персоналу, що має підтверджену кваліфікацію для проведення інсталяції, сервісного обслуговування та навчання роботі з приладом

**5. Ключові критерії оцінки конкурсних Заявок**

Конкурсна пропозиція (разом з додатками до неї) має відповідати та оцінюється за наступними критеріями:

* відповідність медико-технічним вимогам
* термін постачання
* повнота комплектації
* вартість Товару
* умови оплати
* умови гарантійного обслуговування

Перевага може бути надана пропозиції, у якій пропонується найнижча ціна та/або найменші строки постачання та/або найкращі умови обслуговування.

1. **Зміст конкурсних Заявок**

Учасники повинні включати таку інформації до конкурсних Заявок:

* 1. Копії реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків)
  2. Скани заповнених та підписаних Додатків №1-4 до Специфікації, додатково заповнені додатки 1- 3 в форматі DOC.
  3. Інструкція користувача та інші документи, що підтверджують відповідність виробу медико-технічним вимогам специфікації 2.1.
  4. Декларації про відповідність, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) обладнання за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
  5. Гарантійний лист від учасника, щодо вимог розділі 2.4, 2.5., 2.6.

**Додаток №1**

**до Специфікації на постачання набору діагностичного обладнання для надання телемедичних послуг**

Загальна інформація

Будь – ласка, заповніть таблицю:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повна назва компанії |  |
| 2. | Юридична адреса компанії |  |
| 3. | Фактична адреса компанії |  |
| 4. | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 5. | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 6. | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
| 7. | Номер мобільного телефону контактної особи |  |
| 8. | E-mail контактної особи |  |

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток 2**

**до Специфікації на постачання набору діагностичного обладнання для надання телемедичних послуг**

**Відповідність медико – технічним вимогам**

**Технічні параметри**

**Лот №1. Цифрова камера**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування загальних відомостей** | **Інформація** |
| Країна виробництва (обладнання виготовлене не в Європі не пропонувати) |  |
| Виробник |  |
| Модель |  |
| Рік виготовлення пристрою (не раніше 2023 року) |  |
| Гарантійний термін експлуатації (не менше одного року) |  |
| Відповідність виробу вимогам технічного регламенту (декларація про відповідність) |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою |  |
| **Найменування технічних параметрів** | **Відповідність (так/ні)**  *та посилання на відповідну сторінку (розділ) технічної документації виробника або інструкції з використання* |
| Стандарт відео: Full HD |  |
| Максимальна роздільна здатність відео (1920 x 1080). |  |
| Кількість пікселів: 2.0 Мп. |  |
| Мікрофон: вбудований. |  |
| Кріплення: прищіпка, настільна. |  |
| Автофокус. |  |
| Максимальна частота кадрів: до 30 кадрів/с |  |

**Лот №2. Електрокардіограф портативний**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування загальних відомостей** | **Інформація** |
| Країна виробництва (обладнання виготовлене не в Європі не пропонувати) |  |
| Виробник |  |
| Модель |  |
| Рік виготовлення пристрою (не раніше 2023 року) |  |
| Гарантійний термін експлуатації (не менше одного року) |  |
| Відповідність виробу вимогам технічного регламенту (декларація про відповідність) |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва параметра** | **Наявність функції чи величини параметра, по ТЗ** | **Характеристики запропонованого виробу, коментарі, вказати номер сторінки з інструкції/тех. опису** |
| **Кардіограф портативний (12-ти канальний)** |  | *Вказати модель* |
| Температура навколишнього середовища: | +5 ~ +40 |  |
| Допустима вологість: | 80% |  |
| Блок живлення: | AC: 100В ~ 240В, 50/60Гц |  |
| Електроди: тип захисту: | клас I тип CF із захистом від дефібриляції |  |
| Електроди: | 12 стандартних відведень |  |
| Вхід: заземлення та діфебріляціонная захист | наявність |  |
| Струм витоку пацієнта: | <10A |  |
| Частота дискретизації: | 1000Гц |  |
| АЦП розрядність: | 12 біт |  |
| Частотна характеристика: | 0.05Гц ~ 150Гц (-3дБ, +0,4 Дб) |  |
| CMRR (коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу):> 60Дб,> 100 Дб (додавання фільтру) | наявність |  |
| Напруга поляризації | ± 500мВ |  |
| Рівень шуму орієнтовно | 15В pp |  |
| EMG інтерференційний фільтр | 35Гц (-3дБ) |  |
| AC фільтр | 50/60Гц ( 20дБ) |  |
| Записуючий пристрій: | система термо-друку |  |
| Специфікація паперу для запису: | 210мм (Ш) х 20м (Д) |  |
| Чутливість: 5,10,20 мм / мВ Авто | наявність |  |
| Швидкість паперу: 25мм / с, 50мм / с | наявність |  |
| АС: 12В адаптер | наявність |  |
| DC: 8.4В, 2000 мАг літій-полімерна батарея | наявність |  |
| Розміри орієнтовно | 34 см х 22 см х 8 см |  |
| Вага орієнтовно | 3 кг |  |
| LCD дисплей | наявність |  |
| Управління: | тачскрін, і/або програмна клавіатура. |  |
| 12 електродний ЕКГ з одночасною вибіркою сигналу | наявність |  |
| Одночасне відображення 12 графіків відведень ЕКГ | наявність |  |
| Вбудоване сховище даних. | наявність |  |
| Комплектація | Портативний кардіограф;  Комплект ЕКГ-електродів;  ЕКГ-кабель пацієнта;  Термопапір - 1 рулон;  Наявність транспортної сумки;  Інструкція користувача;  Гаратнійний талон | *Вказати комплектацію* |

**Лот №3. Цифровий відео дерматоскоп**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування загальних відомостей** | **Інформація** |
| Країна виробництва (обладнання виготовлене не в Європі не пропонувати) |  |
| Виробник |  |
| Модель |  |
| Рік виготовлення пристрою (не раніше 2023 року) |  |
| Гарантійний термін експлуатації (не менше одного року) |  |
| Відповідність виробу вимогам технічного регламенту (декларація про відповідність) |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування технічних параметрів** | **Відповідність (так/ні)**  *та посилання на відповідну сторінку (розділ) технічної документації виробника або інструкції з використання* |
| 1. | Розширення: 2.0 мегапікселів (1600 x 1200) |  |
| 2. | Збільшення оптичне: до 35x, цифрове до 105х |  |
| 3. | Оптика: Подвійні лінзи, Тришарове скло, 650нм Вбудований поляризатор 12 градацій |  |
| 4. | Частота кадрів: 30 кадрів / сек |  |
| 5. | Підсвічування: 8 ультра яскравих світлодіодів, регулювання яскравості |  |
| 6. | Інтерфейс: USB 2.0 |  |
| 7. | Програмне забезпечення: Зміна масштабу, зум, заморозка, дозвіл, поворот, дзеркальне відображення, виділення області інтересу, вимірювання в реальному часі, автоматичний / ручний баланс білого |  |
| 8. | Операційна система: Windows 7, 8, 10 / Mac OS-X 10.4 і вище |  |

**Лот №4. Спірометр (пікфлуометр)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування загальних відомостей** | **Інформація** |
| Країна виробництва (обладнання виготовлене не в Європі не пропонувати) |  |
| Виробник |  |
| Модель |  |
| Рік виготовлення пристрою (не раніше 2023 року) |  |
| Гарантійний термін експлуатації (не менше одного року) |  |
| Відповідність виробу вимогам технічного регламенту (декларація про відповідність) |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування технічних параметрів** | **Відповідність (так/ні)**  *та посилання на відповідну сторінку (розділ) технічної документації виробника або інструкції з використання* |
| 1. | Точність вимірювання відповідає стандартам BS EN ISO 26782: 2009 та BS EN ISO 23747: 2009 |  |
| 2. | Потік: Турбінний датчик |  |
| 3. | Об'єм: Інтеграція потоку |  |
| 4. | Діапазон вимірювань Об'єм: 0,01л ~ 9,99л Потік: 50 л/хв ~ 900 л/хв |  |
| 5. | Точність: Потік: ± 3% або ± 0,05 л  Об'єм: ± 10% або ± 20 л/хв |  |
| 6. | Дисплей: Сегментний РКД Розмір 1.8 дюйма |  |
| 7. | Обсяг пам'яті: 300 результатів |  |
| 8. | Джерело живлення Батарейки AAA1.5 × 2 b |  |
| 9. | Передавання даних Кабель USB і диск із програмою обробки даних |  |
| 10. | Комплектація: пікфлуометр, змінний мундштук, інструкція з експлуатації |  |

**Лот №5. Пульсоксиметр**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування загальних відомостей** | **Інформація** |
| Країна виробництва (обладнання виготовлене не в Європі не пропонувати) |  |
| Виробник |  |
| Модель |  |
| Рік виготовлення пристрою (не раніше 2023 року) |  |
| Гарантійний термін експлуатації (не менше одного року) |  |
| Відповідність виробу вимогам технічного регламенту (декларація про відповідність) |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування технічних параметрів** | **Відповідність (так/ні)**  *та посилання на відповідну сторінку (розділ) технічної документації виробника або інструкції з використання* |
| 1. | Діапазон вимірювання частоти пульсу 30 - 250 уд/хв |  |
| 2. | Дисплей: Кольоровий |  |
| 3. | Елемент живлення: 2 x AAА |  |
| 4. | Габарити, орієнтовно (В\*Ш\*Г): 3.6 х 6.1 х 3.2 см |  |
| 5. | Живлення: Батарейки |  |
| 6. | Вага: до 60 г |  |
| 7. | Гарантійний талон (3 - 5 років) |  |

**Лот №6. Тонометр механічний з набором манжет різного розміру**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування загальних відомостей** | **Інформація** |
| Країна виробництва (обладнання виготовлене не в Європі не пропонувати) |  |
| Виробник |  |
| Модель |  |
| Рік виготовлення пристрою (не раніше 2023 року) |  |
| Гарантійний термін експлуатації (не менше одного року) |  |
| Відповідність виробу вимогам технічного регламенту (декларація про відповідність) |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування технічних параметрів** | **Відповідність (так/ні)**  *та посилання на відповідну сторінку (розділ) технічної документації виробника або інструкції з використання* |
| 1. | манометр з нагнітачем (металевий) |  |
| 2. | манжета компресійна |  |
| 3. | стетоскоп в комплекті (буде перевагою) |  |
| 4. | діапазон вимірювання тиску, мм рт ст 20-300 |  |
| 5. | манжета 25-36см |  |
| 6. | З додатковими манжетами, бажано: |  |
| 7. | 25-40см, без кільця, 100% нейлон, 2 трубки |  |
| 8. | 25-40см, без кільця, 100% бавовна, 2 трубки |  |
| 9. | 33-46см з кільцем 100%нейлон 2 трубки |  |
| 10. | 34-51см, без кільця 100% бавовна, 2 трубки |  |
| 11. | + дитячий набір манжетів |  |
| 12. | Вага основного блоку: до 600 г |  |
| 13. | Гарантійний талон (3 - 5 років) |  |
| 14. | Інструкція по експлуатації |  |

**Лот №7. Безконтактний Термометр**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування загальних відомостей** | **Інформація** |
| Країна виробництва (обладнання виготовлене не в Європі не пропонувати) |  |
| Виробник |  |
| Модель |  |
| Рік виготовлення пристрою (не раніше 2023 року) |  |
| Гарантійний термін експлуатації (не менше одного року) |  |
| Відповідність виробу вимогам технічного регламенту (декларація про відповідність) |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування технічних параметрів** | **Відповідність (так/ні)**  *та посилання на відповідну сторінку (розділ) технічної документації виробника або інструкції з використання* |
| 1. | Тип термометра: інфрачервоний (безконтактний). |  |
| 2. | Область вимірювання: лоб, об'єкт. |  |
| 3. | Тривалість вимірювання температури: 2 с |  |

**Лот №8. Холестерометр**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування загальних відомостей** | **Інформація** |
| Країна виробництва (обладнання виготовлене не в Європі не пропонувати) |  |
| Виробник |  |
| Модель |  |
| Рік виготовлення пристрою (не раніше 2023 року) |  |
| Гарантійний термін експлуатації (не менше одного року) |  |
| Відповідність виробу вимогам технічного регламенту (декларація про відповідність) |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування технічних параметрів** | **Відповідність (так/ні)**  *та посилання на відповідну сторінку (розділ) технічної документації виробника або інструкції з використання* |
| 1. | Кодування: Чіп-код |  |
| 2. | Вид зразку: цільна капілярна кров, цільна венозна кров, плазма, сироватка |  |
| 3. | Показник вимірювання: |  |
| 4. | Метод вимірювання: Спектроскопічний, Електрохімічний |  |
| 5. | Об'єм зразку: 0,5 мкл 10 мкл, 35 мкл, |  |
| 6. | Час вимірювання: 5 с, 3 хв |  |
| 7. | Пам'ять: 500 результатів |  |
| 8. | Вага: 100-150 г |  |
| 9. | Живлення: батарейки ААА |  |
| 10. | Комплектація   * Аналізатор – 1 шт * Керівництво з експлуатації – 1 шт. * Контрольна смужка Ліпідного профілю – 1 набір. * Контрольна смужка Глюкози – 1 набір. * Батарейки ААА – 4 шт.   Експрес-інструкція |  |

**Лот №9. Планшет**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування загальних відомостей** | **Інформація** |
| Країна виробництва (обладнання виготовлене не в Європі не пропонувати) |  |
| Виробник |  |
| Модель |  |
| Рік виготовлення пристрою (не раніше 2023 року) |  |
| Гарантійний термін експлуатації (не менше одного року) |  |
| Відповідність виробу вимогам технічного регламенту (декларація про відповідність) |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування технічних параметрів** | **Відповідність (так/ні)**  *та посилання на відповідну сторінку (розділ) технічної документації виробника або інструкції з використання* |
| 1. | Зв'язок: Bluetooth, GPS, Wi-Fi |  |
| 2. | Діагональ: 10,1'' |  |
| 3. | Роздільна здатність екрану: 1920x1200 Full HD |  |
| 4. | Тип матриці: IPS |  |
| 5. | Тип сенсорного екрану: Ємнісний Multi-Touch |  |
| 6. | Частота оновлення екрану: 60 Гц |  |
| 7. | Операційна система: Android 11 чи новіше |  |
| 8. | Процесор: Unisoc Tiger T610 |  |
| 9. | Частота центрального процесора: 1,8 ГГц |  |
| 10. | Кількість ядер: 8 ядер |  |
| 11. | Об'єм ОЗП: 4 ГБ |  |
| 12. | Об'єм вбудованої пам'яті: 64 ГБ |  |
| 13. | Тип вбудованої пам'яті: eMMC |  |
| 14. | Слот для карти пам'яті: Так |  |
| 15. | Розширення пам'яті: microSD |  |
| 16. | Основна камера: не менше 8 Мп |  |
| 17. | Фронтальна камера: не менше 5 Мп |  |
| 18. | Стандарти Wi-Fi: 802.11 ac (Wi-Fi 5) |  |
| 19. | Bluetooth: Версія 5.0 |  |
| 20. | Роз'єми: USB Type-C, 3,5 мм |  |
| 21. | Ємність аккумулятору: 5100 мАг |  |
| 22. | Час автономної роботи: До 9 годин |  |
| 23. | Матеріал корпусу: Метал та пластик |  |
| 24. | Комплектація:   * Планшет * Зарядний пристрій * Кабель Type-C * Гарантійний талон * Інструкція |  |

**Лот №10. Сумка для обладнання**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування загальних відомостей** | **Інформація** |
| Країна виробництва (обладнання виготовлене не в Європі не пропонувати) |  |
| Виробник |  |
| Модель |  |
| Рік виготовлення пристрою (не раніше 2023 року) |  |
| Гарантійний термін експлуатації (не менше одного року) |  |
| Відповідність виробу вимогам технічного регламенту (декларація про відповідність) |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування технічних параметрів** | **Відповідність (так/ні)**  *та посилання на відповідну сторінку (розділ) технічної документації виробника або інструкції з використання* |
| 1. | Сумка для обладнання в наявності  Має вміщувати повний комплект обладнання |  |

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток 3**

**до Специфікації на постачання набору діагностичного обладнання для надання телемедичних послуг**

**Цінова пропозиція.**

Пропозиція надається на умовах:

1. Ціна на продукцію надається на умовах поставки згідно вимог п. 3 специфікації.
2. Ціна надається:

* У доларах США;
* з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно зазначених умов поставки згідно законодавства України,
  + - * без ПДВ

1. Договір на поставку буде укладено і платежі будуть виконані у гривнях України.
2. Пропозиція дійсна 60 днів з дати подання і ціна не може бути змінена протягом цього періоду.
3. Базис поставки: див. п. 3 специфікації.
4. Умови оплати: див. п. 3 специфікації.
5. Під «очікуваним часом поставки у днях» мається на увазі максимальний період часу у календарних днях, необхідний для виконання поставки 100% замовленої кількості продукції. Період починається з підписання контракту і закінчується датою поставки останньої упаковки продукції до місця призначення. Постачальник може надати пропозицію на весь або частковий обсяг з урахуванням вимог щодо термінів постачання.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Модель, артикул, ТМ | Виробник, країна походження | Кількість | Гарантійний термін | Ціна за одиницю товару, доларів без ПДВ | Загальна вартість, доларів без ПДВ | Очікуваний час поставки у днях повного комплекту |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №4 до Специфікації на постачання набору діагностичного обладнання для надання телемедичних послуг.**

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми ми підтверджуємо наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з МБФ «Альянс громадського здоров’я»:

1. Товариство (юридична особа, яка подає цей та інші документи для участі у тендері, зазначена нижче), будь-який з його директорів (членів ради директорів), учасників Товариства, його кінцевий бенефіціарний власник/власники, його посадові особи або працівники Товариства, або будь-який агент, афілійована чи інша особа, що діє від імені Товариства, в даний час не є суб’єктом санкції США, якими керує Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США або Державного департаменту США, Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Казначейства Її Величності Сполученого Королівства або іншого уповноваженого санкційного органу.
2. Товариство, та/або учасник Товариства, та/або кінцевий бенефіціарний власник Товариства не внесені до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”).
3. Щодо товарів, послуг та/або робіт Товариства не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”.

# Склад кінцевих бенефіціарних власників учасника тендеру

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва організації/ ФІО фізичної особи** | **Реєстраційний код / паспортні дані** | **Адреса реєстрації** | **Громадянство** | **Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# *[підпис] [посада]*

Уповноважений підписати комерційну пропозицію для та від імені:

*[назва компанії]*

# *Печатка компанії*