**Технічна специфікація**

**Переобладнання автомобілів - мобільна амбулаторія.**

1. **Профіль замовника.**

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) – провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях.

Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Альянсу громадського здоров’я (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії).

Дана закупівля проводиться Альянсом в межах виконання проекту (програми) SIDA 2025-2026 за її фінансової підтримки згідно укладеної угоди з МБФ «Альянс громадського здоров’я».

**Предмет закупівлі:**

**Переобладнання маловантажних комерціних автомобілів, розміром робочої зони 4.6м з допуском +/-5%, у мобільні амбулаторії.**

1. **Опис продукту (автомобіль)**
   1. **Призначення**

Автомобіль спеціалізованого призначення - мобільна клініка на базі мавантажного комерційного автомобіля, розміром робочої зони 4.6м з допуском +/-5% (далі – транспортний засіб). Транспортні засоби з мультидисциплінарною командою соціальних та медичних працівників будуть працювати в дорожніх умовах, типових для міст та інших населених пунктів України.

* 1. **Загальні вимоги**

З переможцем тендеру буде підписано договір на переобладнання **10 маловантажних автомобілів, з робочою зоною 4,6м З допуском +/-5%** та подібних (далі – базовий автомобіль) у мобільні амбулаторії згідно наведених нижче умов.

Разом з транспортними засобами переможець повинен надати пакет документів, включаючи завірену копію сертифікату відповідності на спеціалізований транспортний засіб, необхідних для реєстрації переобладнаних транспортних засобів у сервісних центрах України згідно чинних норм законодавства України.

Технічний стан та технічні характеристики транспортних засобів повинні відповідати вимогам законодавства України, Правилам дорожнього руху України та вимогам СЕС (зокрема, матеріали внутрішнього оздоблення повинні витримувати дезінфекцію та бути стійкими до агресивних миючих засобів).

* 1. **Технічні вимоги**

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальна інформація:** | |
| **Базовий автомобіль 10 одиниць** | **Мало вантажний автомобіль з робочою зоною 4.6м з допуском +/-5% або подібний** (орієнтовне схематичне зображення наведене у Додатку 1, технічна специфікація наведена у Додатку 2)   * **8 од. автомобілів IVECO Daily 35C16H3.0 V** * **2 од. автомобілі Mercedes-Benz Sprinter Panel van BASE 311 CDI extra long RWD** |
| **Автомобіль мобільна амбулаторія на базі маловантажного автомобіля з робочою зоною 4.6м з допуском +/-5%** | Орієнтовна схема обладнання наведена у Додатку 3. Учасник в складі пропозиції повинен надати власну схему компонування транспортного засобу. Учасник повинен надати креслення розміщення меблів та обладнання у салоні, відповідно до орієнтовних параметрів базового маловантажного комерціного автомобіля (Додаток 1) з врахування усіх вимог обов’язкового обладнання та вимог до функціоналу і розташуванню робочих зон (Додаток 3). |
| **Кількість місць:** | Не менше 2 без врахування водія |
| **Повна маса транспортного засобу:** | 3 500 кг (повинна відповідати повній масі базового автомобіля) |
| **Перелік обов’язкового обладнання, що повинне бути встановлене в транспортному засобі:** | |
| **Екстер'єр** | Підніжка для полегшення входу та виходу. Розташована під боковими та задніми дверима. Матеріал – метал. Задня підніжка повинна складатись або підійматись. |
| * **Інтер'єр** Орієнтовне розташування згідно з Додатком №3; | * Жорстка, непрозора, звукоізольована перегородка між відділеннями салону з відсувним непрозорим вікном розміром не менше 40\*80 см. * Утеплення та шумоізоляція салону (підлога, стеля, стіни); * Підлога. Вологостійка, не слизька, піддається обробці дезінфікуючими засобами, стійка до зношування*;* * Такелажні петлі в підлозі обох відділень для кріплення важкого обладнання (мін 4 петлі в кожному відділені, всього 8); * Вікна з відсувними кватирками з енергозберігаючими склопакетами, тоновані в обох відділеннях. Жалюзі/шторки на вікна; * Окремі кондиціонери в двох робочих зонах |
| **Меблі**   * Орієнтовне розташування згідно з Додатком №3; | * Рукомийник автономний, з об‘ємом води не менше 10 л розташований в робочій зоні 2 * Шафи призначені для зберігання речей, медикаментів, тощо, розташовані в робочих зонах 1 та 2. Повинні бути надійно зафіксовані, щільно прилягати до підлоги, без ніжок, з висувними ручками з можливістю фіксації шухляд та дверцят у закритому положенні; * Покриття шаф та робочі поверхні повинні бути виконано із легкого матеріалу(алюміній тощо), яке легко піддається чистці та дезінфекції; * Внутрішні секції шаф та поличок повинні містити засоби для фіксації вмісту під час руху (наприклад, сітки, гумові смужки – учасник має право надати інший власний варіант рішення); * Кріплення для інформаційних матеріалів, вологих серветок, дезрозчинів над або поблизу столів та кушетки * Ємності для відходів з кришкою місткістю 30 л, які фіксуються під час руху в обох відділеннях * Стіл підйомний (2 штуки). Орієнтовний розмір: 50х70 см; та 70х70 см. * Стільці біля столу (2 штуки біля кожного столу, стілець лікаря підйомний поворотний зі спинкою і паском безпеки і механізмом фіксації в положенні вперед руху, стілець пацієнта підйомний поворотний з фіксатором верхнього положення. Поверхня обох стільців м’яка, миюча, стільці повинні бути з легкого матеріалу). Учасник може запропонувати альтернативний варіант; * Кушетка екзаменаційна підйомна. Орієнтовні розміри 50 на 190 см, з відступом в 10 см від стіни для кріплення в піднятому стані. * Місце під кріплення і підключення лабораторного та діагностичного обладнання в робочій зоні 1 та 2. * Робоча зона 1 та 2 мають робочу поверхню на рівні 95 см від підлоги. Розміри робочої поверхні 50Х170 і 60Х170 в першій та другій робочих зонах відповідно. Над робочою поверхнею розташовані шухляди глибиною 35 см та висотою 40см або більше (в залежності від висоти кузову автомобіля). |
| **Освітлення**   * Орієнтовне розташування згідно з Додатком №3; | * Освітлення усіх відсіків, з світлодіодних ламп. Для освітлення столів мають бути передбачені додаткові лампи, зі спрямованим світлом; * Світлодіодні смужки над робочими поверхнями в 1 та 2 робочій зоні та вздовж салону. * Окремі вимикачі світла у кожному відсіку, з можливістю окремого вимикання/вимикання всіх освітлювальних приладів; * 2 додаткові розетки 220 на бокових панелях салону кожного відсіку (до інвертора і зовнішніх джерел) та по 4 розетки в кожній робочій зоні над робочою поверхнею |
| **Інше додаткове обладнання**   * Орієнтовне розташування згідно з Додатком №3; | * 2 бактерицидні лампи з потужністю опромінення не менше 3,0 Вт по одній в кожному відсіку; лампи підключені через таймер вимикач. * Аптечка автомобільна; * Вогнегасники порошкові закріплені на стіні в кожному відсіку (всього 2 шт); * Трос для буксиру (16 тон); * Знак аварійної зупинки; * Ремінь для кріплення вантажу 3 м (4 штуки); * Старт –кабель (мін довжина 5м); * Компресор для підкачки коліс * Набір інструментів * Акумуляторний ударний гайковерт У комплекті два акумулятори ємністю по 5 Ah.   Ударна функція (2200 уд/хв). Високий крутний момент (1396 Нм/початковий 1898 Нм) Гайковерт із трьома швидкостями Вбудоване світлодіодне підсвічування Безщітковий двигун. Літій-іонний акумулятор 18 В ємністю 5 Ah. Максимальний крутний момент 1396 Нм. |
| **Система опалювання та кондиціонування салону** | * Система кондиціювання та опалювання, здатна підтримувати в салоні температуру 20-23о як літом, так і взимку;   Учасник пропонує варіанти системи кондиціювання повітря:   1. Вимоги: автономна система кондиціювання здатна підтримувати відповідний температурний режим протягом не менше 8 годин від акумуляторів безперервно при вимкненому двигуні базового автомобіля. Система кондиціювання додатково може передбачати можливість живлення від зовнішнього джерела електричного живлення – мережа 220 вольт, генератор, сонячні панелі, тощо (у складі пропозиції учасник надає відповідний опис запропонованої системи з урахуванням усіх вимог Замовника, детальні технічні характеристики, схему підключення); Розводка кондиціонеру на кожен відсік салону, або два кондиціонери, по одному в кожен відсік.  * Розводка опалення на кожен відсік салону та кабіну водія або окремий пристрій для опалення. |
| **Вентиляційна система** | Система вентиляції обох відсіків |
| **Портативний холодильник** | Об’єм не менше 50 л. монтується в робочу зону в першому відсіку |
| **Електромонтажне обладнання:** | * 2 Подовжувачі не менше 20 м із заземленням та вимикачем; * Джерело безперебійного живлення (інвертор) з потужністю, достатньої для живлення всього електрообладнання (не менше 5 кВ) Мобільної амбулаторії. Вимогою є здатність повного заряду додаткових акумуляторів не більше ніж за 8 годин від зовнішнього джерела; також система повинна дозволяти заряд додаткових акумуляторів під час руху від двигуна. * Силовий щит з усіма відповідними запобіжниками та розподіленим керуванням по відсікам; * 6 шт. літієвих не менш 200 ампер 12 вольтових Додаткових акумулятори для живлення електрообладнання мобільній амбулаторії (холодильник, кондиціонери, вентиляційна система, ноутбук, освітлення, рукомийник, тощо); * Розетка електрична зовнішня для підключення до зовнішнього джерела електричного живлення (мережі, генератора), для електропостачання в салоні та зарядки акумуляторів. * Дві портативні зарядні станції: потужністю не менше   Одна потужністю та ємністю не менше не менш 3.6 кВ.  Друга потужністю та ємністю не менше 1,7 кВ   * Дві маркізи шириною не менш 2,6 м. (повинні вплотну прилягати до авто) * Учасник надає відповідний опис запропонованої системи з урахуванням усіх вимог Замовника, детальні технічні характеристики, схему підключення; * Гарантія на всі електрообладнання не менш 2 років (або надати свою пропозицію).   Характеристики основного електрообладнання   1. Кондиціонер:   - живлення 12В  - холодопродуктивність не менше 3000 Вт.  - діапазон робочих температур: от 0 °C до +52 °C  2. Інвертор:  - номінальна потужність, W (VA) 5000W / 5000VA  - пікова потужність, не менше 5500 W  - номінальна напруга АКБ, V 12 V  - вихідна напруга, V 230VAC ± 2%  - ефективність інвертора не менше 93%  3. Комплект літієвих акумуляторів 12V не менше 200Ah (6 шт.)  4. В доступному для робочого персоналу місці, обов’язково повинен бути аварійний вимикач, який вимикає напругу з усіх додаткових акумуляторів. |
| ***Примітки*** | *Усе переобладнання повинно передбачати можливість вологого прибирання з доступом під усі предмети встановлені в транспортному засобі (за виключенням шаф). Покриття усього обладнання встановленого в транспортному засобі повинно піддаватись дезінфекції.*  *Всі меблі які будуть встановлені у відсіках мають бути травмобезпечні та не мати гострих кутів* |

Учасник подає цінову пропозицію у вигляді кошторису, який відображає детально вартість та опис (включаючи торгову марку) обладнання, що встановлюється в транспортному засобі, кількість та вартість робіт. Учасник має право вказати декілька варіантів обладнання для однієї позиції з описом характеристик та переваг кожного з варіантів.

1. **Процедура закупівлі послуг на переобладнання автомобілів**

3.1. В якості переможця може бути обрано одного або кілька Учасників, в залежності від запропонованого графіку виконання робіт.

3.2. Кожен переможець тендеру повинен виготовити один автомобіль спеціалізованого призначення мобільна амбулаторія на базі маловантажного автомобіля з робочою зоною 4.6м з допуском +/-5% та передати його Замовнику на термін не менше 2 тижнів для попереднього тестування.

3.3. У разі виявлення значних недоліків у переобладнанні, що не відповідатимуть специфікації, Замовник надає переможцю інформацію щодо таких недоліків, після чого переможець повинен усунути вказані недоліки та уникнути їх при переобладнанні решти транспортних засобів. При цьому вартість переобладнання не повинна змінюватись. Передача переобладнаних транспортних засобів можлива партіями, по мірі готовності автомобілів.

1. **Умови поставки. Умови оплати.**

4.1. Транспортні засоби передаються Замовником за узгодженою адресою з Переможцем тендеру, що буде їх переобладнувати. Ця адреса буде оговорена у відповідному Договорі.

4.2. Договір на поставку буде укладений і оплата за поставлену продукцію буде здійснюватися в національній валюті України, гривні.

4.3. Оплата за договором може бути виконана як без ПДВ так і з ПДВ., відповідно ціни у пропозиції (Додаток 5) мають бути зазначені або без ПДВ або з ПДВ, в залежності від форми оподаткування учасника.

4.4. Передплата становить не більше 60% повної вартості автомобілів, що передаються для переобладнання; остаточна оплата – за фактом прийняття транспортних засобів (Учасник тендеру може вказати прийнятні для нього умови оплати).

1. **Термін поставки.**

5.1. Бажаний термін виконання робіт по всім 10 автомобілям – до 28.02.26 р.

5.2. Учасники тендеру повинні вказати термін виконання робіт (в робочих днях) з дати надання автомобілів для переобладнання. Більш короткий термін виконання переобладнання буде вважатись перевагою при визначенні Переможця.

5.3. Поставка вважається виконаною після підписання відповідного акту приймання-передачі усіх транспортних засобів обома Сторонами.

1. **Спеціальні вимоги до продукції, яка буде поставляться, та документації.**

6.1. Переможець має надати усі необхідні документи, для реєстрації/перереєстрації в сервісному центрі МВС Україні відповідно до умов чинного законодавства.

1. **Організаційні вимоги**

7.1. Учасник повинен підтвердити досвід виконання аналогічних робіт та надати інформацію щодо цього досвіду.

7.2. Учасник повинен мати матеріально-технічну базу для виконання всіх необхідних робіт. Для підтвердження цієї інформації учасник надає довідку в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази та довідку в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

1. **Ключові критерії оцінки пропозицій**
   1. Наявність досвіду виконання аналогічних поставок/робіт відповідно до вимог цієї документації.
   2. Загальна вартість переобладнання.
   3. Якість запропонованого обладнання і матеріалів, що підтверджується відповідними технічними характеристиками.
   4. Термін виконання робіт.
   5. Умови оплати.
   6. Гарантійні умови.
2. **Склад тендерної пропозиції учасника.**

Кожний з учасників тендерного процесу має надати:

1. Копії документів, що свідчать про державну реєстрацію Учасника.
2. Інформація щодо спроможності заявника виконати поставку: штатна кількість співробітників компанії-заявника, попередній досвід роботи, досвід постачання запропонованої продукції/послуг тощо.
3. Ліцензії та/або сертифікати (якщо передбачені чинним законодавством України).
4. Підтвердження відповідної сертифікації меблів та обладнання (за необхідністю)
5. Заповнені та підписані додатки до специфікації (Додаток 4, 5 та 6), калькуляція з детальним описом всіх цінових варіантів. (Обов’язково надати окремо Додатки № 4 та 5 у вордовському форматі (.doc) для зручності їх опрацювання)
6. Детальний розрахунок терміну виконання робіт.
7. Креслення, електричні схеми переобладнаного салону.
8. Будь-які інші документи, що допоможуть оцінити заявку.
9. **Вимоги до складання тендерної документації.**

10.1. Учасник подає лише одну тендерну пропозицію.


10.2. Всі документи, складені не українською, англійською або російською мовами, повинні обов'язково мати переклад на одну із зазначених мов.


10.3. Копія кожного документа повинна бути завірена підписом відповідальної особи компанії.

**Додаток № 1 до Специфікації**

Орієнтовні схеми базових маловантажних автомобілів IVECO Daily 35C16H3.0 V та Mercedes-Benz Sprinter Panel van BASE 311 CDI extra long RWD

* **Схематичне зображення автомобіля IVECO Daily 35C16H3.0 V**





* **Схематичне зображення автомобіля Mercedes-Benz Sprinter Panel van BASE 311 CDI extra long RWD**


****


****

**Додаток № 2 до Специфікації**


Технічні характеристики базових автомобілів

* **Технічні характеристики IVECO Daily 35C16H3.0 V**


******



* **Технічні характеристики Mercedes-Benz Sprinter Panel van BASE 311 CDI extra long RWD**



**Додаток №3 до Специфікації**

Орієнтовна схема обладнання салону

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Стілець пацієнта підйомний 1 2. Стіл підйомний 1 3. Крісло лікаря поворотне з фіксацією положення, ременем безпеки і спинкою 1 4. Кушетка екзаменаційна підйомна 5. Робоча зона 1 | 1. Робоча зона 2 2. Крісло лікаря поворотне з фіксацією положення, ременем безпеки і спинкою 2 3. Стіл підйомний 2 4. Стілець пацієнта підйомний 2 |

**Додаток 4 до Специфікації**

***(заповніть даними таблицю нижче)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Загальна інформація** | |  |
| 1 | Повна назва компанії |  |
| 2 | Юридична адреса компанії |  |
| 3 | Фактична адреса компанії |  |
| 4 | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 5 | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 6 | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
| 7 | Номер мобільного телефону контактної особи |  |
| 8 | E-mail контактної особи |  |
| 10 | Умови оплати |  |
| 11 | Інформація щодо наявності власних ресурсів: матеріально – технічна база, кількість співробітників в т.ч. інженерний склад. |  |
|  | Підпис/Печатка | (дата) |

**Додаток № 5 до Специфікації**

Цінова пропозиція (кошторис) за тендером

на переобладнання автомобіля- мобільної амбулаторії

на базі маловантажного комерційного автомобіля з робочою зоною 4.6м з допуском +/-5%

***Увага! Відповідно до особливостей проекту та його джерела фінансування:***

***вартість послуг та устаткування при переобладнанні 8 маловантажних автомобілів може бути зазначена як з урахуванням ПДВ так без урахування ПДВ.***

Розділ 1. Розрахунок обладнання та витратних матеріалів

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю без ПДВ або з ПДВ *(прибрати зайве)* | Валюта | Сума всього без ПДВ або з ПДВ *(прибрати зайве)* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Всього без ПДВ або з ПДВ *(прибрати зайве)* | | | | | |  |

Розділ 2. Перелік послуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування послуг | Валюта | Сума всього без ПДВ або з ПДВ *(прибрати зайве)* |
| 1 |  |  |  |
| Всього без ПДВ або з ПДВ *(прибрати зайве)* | | |  |

Всього Розділ 1 + Розділ 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Валюта | Сума всього без ПДВ або з ПДВ *(прибрати зайве)* |
| 1 | Розділ 1 |  |  |
| 2 | Розділ 2 |  |  |
| Всього без ПДВ або з ПДВ *(прибрати зайве)* | |  |  |

Термін виконання робіт: *Наведіть детальний графік виконання робіт який Ви пропонуєте* \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Умови оплати які Ви пропонуєте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантійні умови які Ви пропонуєте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 р.

[підпис] [що виступає у якості]

Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням

**Додаток № 6 до Специфікації**

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми ми підтверджуємо наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з МБФ «Альянс громадського здоров’я»:

1. Товариство (юридична особа, яка подає цей та інші документи для участі у конкурсі, зазначена нижче), будь-який з його директорів (членів ради директорів), учасників Товариства, його кінцевий бенефіціарний власник/власники, його посадові особи або працівники Товариства, або будь-який агент, афілійована чи інша особа, що діє від імені Товариства, в даний час не є суб’єктом санкції США, якими керує Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США або Державного департаменту США, Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Казначейства Її Величності Сполученого Королівства або іншого уповноваженого санкційного органу.
2. Товариство, та/або учасник Товариства, та/або кінцевий бенефіціарний власник Товариства не внесені до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”).
3. Щодо товарів, послуг та/або робіт Товариства не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”.

# Склад кінцевих бенефіціарних власників учасника тендеру

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва організації/ ФІО фізичної особи** | **Реєстраційний код / паспортні дані** | **Адреса реєстрації** | **Громадянство** | **Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# *[підпис] [посада]*

Уповноважений підписати комерційну пропозицію для та від імені:

*[назва компанії]*