

вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.: 044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

**Технічна специфікація на постачання генераторів**

1. **Профіль замовника послуг.**

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) — провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні, керуючи профілактичними програмами та надаючи якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Усі ці зусилля спрямовані на досягнення в країні універсального доступу до комплексних послуг з ВІЛ/СНІД в Україні та ефективної відповіді на епідемію на рівні спільнот, базуючись на досягнутих результатах та передовому досвіді. Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс-Україна поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Великобританія).

Місією Альянсу є зниження розповсюдження ВІЛ-інфекції та смертності від СНІД і зменшення негативного впливу епідемії шляхом підтримки громадської протидії епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії.

Ця закупівля проводиться Альянсом як частина виконання проекту «Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого виявлення нових випадків та залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та стратегічної інформації в Україні»» за фінансової підтримки Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC), згідно з Надзвичайним планом Президента США по боротьбі зі СНІДом (PEPFAR). Реєстраційна картка проекту № 4349-07; відповідно до Плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти міжнародної технічної допомоги.

1. **Опис продукту**

2.1. Перелік продукції та послуг до закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот | Назва | Специфікація | Кількість, шт |
| 1 | Бензиновий генератор 5 кВт | Вид палива: бензин  Потужність мінімум: 5 кВт  Тип запуску: автозапуск або ручний або електростарт  Мінімальний час безперервної роботи: 15 годин  Номінальна напруга: 230 В.  Номінальна частота: 50 Гц.  Розетки: 1x16A; 1x32A/230v; 1x12V DC  Об’єм паливного бака, не менше 20 л  Оснащена датчиком контролю масла  Економічна витрата палива не більше 1,5 л на годину  Система аварійного відключення  Автоматичний ввод резерву. АВР  Рівень шуму на відстані 7 метрів , 73 дб  Низький рівень шуму та вібрації  Регулятор напруги AVR  Коефіцієнт потужності, cosφ 1  Наявність дисплею з відображенням лічильнику мотогодин, частоти та вольтажу  Відповідність європейським стандартам та директивам EN 12601, EN 1679, EN 60240-1 | 10 |
| 2 | Бензиновий генератор 3 кВт | Вид палива: бензин  Потужність мінімум: 3 кВт  Тип запуску: ручний або електростарт  Мінімальний час безперервної роботи: мінімум 8 годин  Номінальна напруга: 230 В.  Номінальна частота: 50 Гц.  Розетки: 1x16A; 1x32A/230v; 1x12V DC  Об’єм паливного бака, не менше 15 л  Оснащена датчиком контролю масла  Економічна витрата палива не більше 1,5 л на годину  Система аварійного відключення  Автоматичний ввод резерву. АВР  Рівень шуму на відстані 7 метрів , 73 дб  Низький рівень шуму та вібрації  Регулятор напруги AVR  Коефіцієнт потужності, cosφ 1  Наявність дисплею з відображенням лічильнику мотогодин, частоти та вольтажу  Відповідність європейським стандартам та директивам EN 12601, EN 1679, EN 60240-1 | 1 |
| 3 | * Інверторний бензиновий генератор 4 кВт | * Тип двигуна- бензиновий, 1-циліндровий, 4-тактний * Максимальна потужність-4 кВт * Максимальна сила струму-17,39 А * Об’єм паливного баку- не більше 15л * Об’єм двигуна – до 270 см куб. * Витрата пального- не більш 1,3л/година * Номінальна напруга-230 В * Частота струму 50 Гц * Час роботи при навантаженні 50%- 7-12 годин * Технічні особливості:   Тип запуску –ручний або електростарт   * Тип розетки- 2х16А (220В), тип установки- портативний. * Автоматичний регулятор напруги (AVR), вольтметр, наявність дисплею, захист від перевантаження. | 1 |

2.2. Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити обсяг закупівлі на +/- 20%.

1. **Якість товару. Пакування**
   1. Товар повинен бути від офіційного виробника, новим, в оригінальному пакуванні.
   2. Якість товару стандартна, визначена виробником обладнання.
2. **Умови поставки.**

4.1. Поставка на умовах DAP на адресу склад Альянсу.

4.2. Бажаний термін поставки – серпень-вересень 2024. Можливе постачання партіями. Учасники запрошуються надати власні прогнози щодо строків поставки часткового та повного обсягу замовлення (див. Додаток № 3 до цієї Специфікації)

4.3. Разом з поставкою повинен бути наданий гарантійний талон, інструкція української мовою, копія сертифікату відповідності технічному регламенту

1. **Умови оплати .**

5.1. Умови оплати: авансовий платіж – не більше 50% від загального обсягу кожної окремої партії Товару протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Додатку до Договору та надання відповідного інвойсу, балансовий платіж – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення прийомки Товару.

5.2. Договір на поставку буде укладено і платежі будуть виконані у гривнях України для резидентів України, що становитиме еквівалент в Доларах США відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку на поставку кожної окремої партії Товару.

5.3. Усі оплати за договором будуть виконані **виключно БЕЗ ПДВ**

Звільнення від ПДВ по проекту технічної допомоги

1. **Гарантійні умови**

6.1. Товар повинен мати гарантію від Виробника, мінімум 12 місяців

6.2. Постачальник повинен надати разом з товаром гарантійний талон

1. **Організаційні вимоги**

7.1.Юридична особа або Фізична особа-підприємець, що зареєстровані за законодавством України,. У разі, якщо пропозиція буде надана від одного учасника, а поставки будуть виконуватись від імені афілійованих суб’єктів (наприклад, ФОП-платник єдиного податку) – необхідно разом з пропозицією надати лист-підтвердження такої афілійованості;

7.2. Копія сертифікату партнерства /Авторизаційний лист від виробника/ лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції

7.3. Наявність сервісних центрів по території України

1. **Ключові критерії оцінки тендерних Заявок**

Тендерна пропозиція (разом з додатками до неї) має відповідати та оцінюється за наступними критеріями:

* відповідність вимогам специфікації
* вартість Товару
* термін постачання,
* запропоновані умови оплати

1. **Зміст тендерних Заявок**

Учасники повинні включати таку інформації до тендерних Заявок:

* 1. Копії реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків)
  2. Копія сертифікату партнерства /Авторизаційний лист від виробника/ лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції (у разі відсутності прямих комерційних відносин з виробником, можливе надання авторизаційного листа від офіційного представника виробника ).
  3. Копія сертифікату відповідності європейським стандартам та директивам.
  4. Копія сертифікату відповідності вимогам технічного регламенту
  5. Інструкція/технічний опис запропонованого обладнання
  6. Перелік сервісних центрів
  7. Заповнені та підписані Додатки №1-4 до Специфікації. (додатки 2 та 3, просимо також надати у форматі word або excel)

**Додаток №1 до Специфікації на постачання генераторів**

Загальна інформація

Будь – ласка, заповніть таблицю:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повна назва компанії |  |
| 2. | Юридична адреса компанії |  |
| 3. | Фактична адреса компанії |  |
| 4. | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
| 5. | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 6. | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
| 7. | Номер мобільного телефону контактної особи |  |
| 8. | E-mail контактної особи |  |

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №2 до Специфікації на постачання генераторів**

**Відповідність технічним вимогам**

Лот №1 Бензиновий генератор 5 кВт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва параметра | Наявність функції чи величини параметра, по ТЗ | Характеристики запропонованого виробу, коментарі, вказати номер сторінки з інструкції/тех опису |
| Модель, ТМ |  | [Зазначити модель, ТМ] |
| Вид палива: | бензин |  |
| Потужність мінімум: | 5 кВт |  |
| Тип запуску: | автозапуск або ручний або електростарт |  |
| Мінімальний час безперервної роботи: | не менше 15 годин |  |
| Номінальна напруга: | 230 В. |  |
| Номінальна частота: | 50 Гц. |  |
| Розетки: | 1x16A; 1x32A/230v; 1x12V DC |  |
| Об’єм паливного бака, | не менше 20 л |  |
| Оснащена датчиком контролю масла | наявність |  |
| Економічна витрата палива | не більше 1,5 л на годину |  |
| Система аварійного відключення | Автоматичний ввод резерву. АВР |  |
| Низький рівень шуму та вібрації | Рівень шуму на відстані 7 метрів , 73 дб |  |
| Регулятор напруги AVR | наявність |  |
| Коефіцієнт потужності, | cosφ 1 |  |
| Наявність дисплею з відображенням лічильнику мотогодин, частоти та вольтажу | наявність |  |
| Відповідність європейським стандартам та директивам EN 12601, EN 1679, EN 60240-1 | Наявність сертифікатів |  |
| Наявність мережі сервісних центрів | наявність |  |
| Гарантійний термін | Не менше 12 місяців |  |
| Комплектація | Вказати, що входить до комплекту запропонованої поставки |  |

Лот №2 Бензиновий генератор 3 кВт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва параметра | Наявність функції чи величини параметра, по ТЗ | Характеристики запропонованого виробу, коментарі, вказати номер сторінки з інструкції/тех опису |
| Модель, ТМ |  | [Зазначити модель, ТМ] |
| Вид палива: | бензин |  |
| Потужність мінімум: | 3 кВт |  |
| Тип запуску: | ручний або електростарт |  |
| Мінімальний час безперервної роботи: | не менше 15 годин |  |
| Номінальна напруга: | 230 В. |  |
| Номінальна частота: | 50 Гц. |  |
| Розетки: | 1x16A; 1x32A/230v; 1x12V DC |  |
| Об’єм паливного бака, | не менше 15 л |  |
| Оснащена датчиком контролю масла | наявність |  |
| Економічна витрата палива | не більше 1,5 л на годину |  |
| Система аварійного відключення | Автоматичний ввод резерву. АВР |  |
| Низький рівень шуму та вібрації | Рівень шуму на відстані 7 метрів , 73 дб |  |
| Регулятор напруги AVR | наявність |  |
| Коефіцієнт потужності, | cosφ 1 |  |
| Наявність дисплею з відображенням лічильнику мотогодин, частоти та вольтажу | наявність |  |
| Відповідність європейським стандартам та директивам EN 12601, EN 1679, EN 60240-1 | Наявність сертифікатів |  |
| Наявність мережі сервісних центрів | наявність |  |
| Гарантійний термін | Не менше 12 місяців |  |
| Комплектація | Вказати, що входить до комплекту запропонованої поставки |  |

Лот №3 Інверторний бензиновий генератор 4 кВт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва параметра | Наявність функції чи величини параметра, по ТЗ | Характеристики запропонованого виробу, коментарі, вказати номер сторінки з інструкції/тех опису |
| Модель, ТМ |  | [Зазначити модель, ТМ] |
| Тип двигуна | бензиновий, 1-циліндровий, 4-тактний |  |
| Максимальна потужність | 4 кВт |  |
| Максимальна сила струму | 17,39 А |  |
| Об’єм паливного баку | не більше 15л |  |
| Об’єм двигуна | до 270 см куб |  |
| Витрата пального | не більш 1,3л/година |  |
| Номінальна напруга | 230 В |  |
| Частота струму | 50 Гц |  |
| Час роботи при навантаженні 50% | 7-12 годин |  |
| Тип запуску | ручний або електростарт |  |
| Тип розетки | 2х16А (220В) |  |
| Тип установки | портативний |  |
| Автоматичний регулятор напруги (AVR), вольтметр, наявність дисплею, захист від перевантаження. | наявність |  |
| Відповідність європейським стандартам та директивам EN 12601, EN 1679, EN 60240-1 | Наявність сертифікатів |  |
| Наявність мережі сервісних центрів | наявність |  |
| Гарантійний термін | Не менше 12 місяців |  |
| Комплектація | Вказати, що входить до комплекту запропонованої поставки |  |

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

**Додаток №3 до Специфікації на постачання генераторів**

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми ми підтверджуємо наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з МБФ «Альянс громадського здоров’я»:

1. Товариство (юридична особа, яка подає цей та інші документи для участі у тендері, зазначена нижче), будь-який з його директорів (членів ради директорів), учасників Товариства, його кінцевий бенефіціарний власник/власники, його посадові особи або працівники Товариства, або будь-який агент, афілійована чи інша особа, що діє від імені Товариства, в даний час не є суб’єктом санкції США, якими керує Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США або Державного департаменту США, Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Казначейства Її Величності Сполученого Королівства або іншого уповноваженого санкційного органу.
2. Товариство, та/або учасник Товариства, та/або кінцевий бенефіціарний власник Товариства не внесені до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”).
3. Щодо товарів, послуг та/або робіт Товариства не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”.

# Склад кінцевих бенефіціарних власників учасника конкурсу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва організації/ ФІО фізичної особи** | **Реєстраційний код / паспортні дані** | **Адреса реєстрації** | **Громадянство** | **Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Додаток №4 до Специфікації на постачання генераторів**

**Цінова пропозиція на товари**

Кожному з учасників пропонується сформувати свої цінові пропозиції у вигляді нижченаведеної таблиці.

Під час заповнення таблиці, зверніть увагу на наступне:

1. Ціна на продукцію надається на умовах поставки згідно вимог п. 4 специфікації.
2. **Ціна Товару повинна включати в себе вартість самої продукції, упаковки/тари, маркування та доставки.**
3. Ціна надається:

* у доларах США;
* з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно зазначених умов поставки згідно законодавства України;
* без ПДВ у відповідності до пунктів 5.4 та 5.5.

1. Платежі будуть виконані:

* у гривнях України відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку для резидентів України
* у доларах для нерезидентів України

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Назва позиції** | **Кількість до закупівлі, упаковок** | **Ціна за од., долар. без ПДВ** | **Загалом,**  **Доларів без ПДВ** | **Очікуваний строк поставки після авансового платежу** |
| **1** | Бензиновий генератор 5 кВт (ТМ, артикул, виробник, країна походження) | 10 |  |  |  |
| **2** | Бензиновий генератор 3 кВт (ТМ, артикул, виробник, країна походження) | 1 |  |  |  |
| **3** | Інверторний бензиновий генератор 4 кВт (ТМ, артикул, виробник, країна походження) | 1 |  |  |  |

Умови оплати: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначити)

Підписано мною, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що обіймає посаду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(керівник підприємства)

від імені компанії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місяць) 20\_\_\_\_\_\_\_\_ (рік).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)